乐至县至勤人力资源服务有限公司空调采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P挂机空调 | 1.APF≥5.36；  2.额定制冷量（W）≥3510；  3.额定制热量（W）≥5020；  4.电辅热（W）≥1000；  5.制冷额定功率（W）≥850；  6.制热额定功率（W）≥1250；  7.运行噪音dB（A）内机：≤38，外机：≤50；  8.循环风量（m³/h）≥700；  9.整机保修六年； | 600 | 台 |
| 2 | 3P柜机空调 | 1.APF≥4.45；  2.能效等级≥1级；  3.额定制冷量（W）≥7330；  4.额定制热量（W）≥10400；  5.电辅热（W）≥2200；  6.制冷额定功率（W）≥1900；  7.制热额定功率（W）≥2800；  8.运行噪音dB（A）内机：≤22，外机：≤48；  9.循环风量（m³/h）≥1420；  10.整机保修六年. | 60 | 台 |